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Коммерческое предложение
	Название оборудования
	Характеристики оборудования
	Кол-во
	Стоимость руб/шт
	Общая стоимость, руб

	Купольная TVI-камера DS-T206(на въезд)
	Видеокамера HD TVI цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS, 2 МП (1920х1080); 0.01лк/0лк с вкл ИК; f=2.8-12мм ; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 40 м; BLC; DNR; Smart ИК; Видеовыход: HD-TVI ; DC12В/450мА; –40°...+60°C; IP66
	2
	5\000-00
	     10 000-00

	Уличная купольная TVI-камера DS-T203 (у подъезда)
	Видеокамера HD TVI цветная купольная уличная антивандальная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр) ; 1/2.7" CMOS, 2 МП (1920х1080); 0.01лк/0лк с вкл ИК; f=2.8мм; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 20 м; Видеовыход: HD-TVI; DC12В/330мА; –40°...+60°C; IP66
	4
	2600-00
	10 400-00

	Уличная TVI-камера DS-T220 (обзорные)
	Видеокамера HD TVI цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS, 2 МП (1920х1080); 0.01лк/0лк с вкл ИК; f=2.8мм ; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 20 м; Видеовыход: HD-TVI ; DC12В/330мА; –40°...+60°C; IP66
	6
	2500-00
	15 000-00

	Регистратор DS-H216Q
	Видеорегистратор HD-TVI/AHD/CVI/960H 16 каналов видео + 1 IP 4Мп (до 18 с замещением аналоговых) + 1 аудио; Linux OS, H.265/H.265+/H.264/H.264+; Скорость записи TVI: 3Мп х15к/с (1 канал), 1080p х15к/с, 720p х25к/с; AHDи CVI: 1080p х15к/с, 720p х25к/с; аналоговые камеры: WD1х25к/с; IP: доп. 2 канала 4Мп х25к/с; Видеовыходы: HDMI до 4K, VGA до 2K; 2х USB2.0; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; сетевой (Ethernet, 1000Mb); 1х HDD SATA до 6Тб; DC12 В/1700 мА (адаптер питания в комплекте); 10°...+55°C; 285х210х45 мм; ПО CMS в комплекте.
	1
	16 000 -00
	16 000-00

	
Блок питания 12в

	12V 5A  с постоянным выходным напряжением, 
	2
	1000-00
	2000-00

	жесткий диск HDD 3ТБ, 
	жесткий диск HDD 3ТБ, 3.5", 5900об/мин, 64МБ, SATA 6 Гбит/с, 
	1
	7500-00
	7 500-00

	Кабель витая пара UTP cat. 5e
	
	400
	18
	7 200-00

	Приёмо-передатчик по витой паре
	
	12
	300-00
	3 600-00

	Кабель ВВГ 3х1,5 
	
	100
	40-00
	4 000-00

	Кабель ВВГ 2х1,0
	
	100
	25-00
	2 500-00

	Материалы ( труба- гофра, коробки, крепеж, разъемы, расходные материалы)
	
	
	
	5 000-00

	Монитор  б/у
	
	1
	2000-00
	2 000-00

	Коммутатор D-Link DES-1008C/A1A
	Неуправляемый коммутатор D-Link DES-1008C/A1A с 8 портами 10/100Base-TX
	1
	2 000-00
	2 000-00

	Табличка светоотражающая на пластике, наклейка 
	
	4
	400-00
	1 600-00

	Монтаж и пусконаладочные работы 
	
	
	
	50 000-00


ИТОГО: 138 800, 00 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей
В связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не облагается.

Срок выполнения работ 10 рабочих дней с момента поставки оборудования
Руководитель организации _____________________
Кашицын И.А.
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